**Опросный лист для формирования технического задания для**

**шахтных электропечей (образец).**

Примечания: для заполнения рекомендуется указать желаемые значения и направить

**т/ф. 8(343) 221-53-39** [**market@termoagregat.ru**](mailto:market@termoagregat.ru)

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос** | **Ответ (указать необходимый)** |
| Указать марку прототипа, если он известен. | СШО 12.16./10 |
| Для какого процесса предусматривается электропечь | Закалка, отжиг, нормализация, отпуск и т.д. |
| Атмосфера в камере нагрева | Окислительная или защитная |
| Материал термообрабатываемых изделий | Углеродистые, легированные стали и т.п. |
| Габариты рабочего пространства печи | Размеры камеры печи, мм:  Диаметр – 1200;  Высота – 900.  Максимальная масса деталей – 2000 кг. |
| Необходимость в механизации загрузки/выгрузки | Без механизации |
| Устройство подвесной оснастки. | С опорой на под |
| Максимальная температура для нужного процесса | 900°С |
| Тип нагревателя в печи | Спираль или зигзаг |
| Материал нагревателя | Фехраль или нихром |
| Материал футеровки боковых стен и свода | Кирпичи, плиты, волокнистые материалы. |
| Механизация подъема крышки | Ручная или электропечивод |
| Длина кабеля от печи до шкафа управления | 10м |
| Необходимость передавать данные в центральную АСУ | Основные функции и температурно-временной график |
| Требуется ли пуско-наладка | Не требуется |
| Имеется ли ограничение по потребляемой мощности. | 3 фазы. 380 В. Лимит мощности 80кВт. |
| Особые требования или дополнительные сведения, не затронутые в предыдущих вопросах |  |
| Наименование предприятия и контакты специалиста |  |